**高处作业吊篮专项安全检查、起重机械抽查问题清单**

**文禾赋二期项目：**

施工总承包单位：安徽京固建设有限公司，吊篮安装维保单位：六安娇乐机械设备有限公司。

**发现问题：**

1、重锤配重安装不符合规范要求；

2、19#楼吊篮非常规架设与方案不符，未见专家论证方案（高度超50米，前支架架在女儿墙上）；

3、安全绳悬挂不符合规范要求；

4、开关箱设置不规范，PE未接。

**环球港商业综合体工程：**

施工总承包单位：安徽惠农建设集团有限公司，吊篮安装维保单位：六安娇乐机械设备有限公司。

**发现问题：**

1. S2#楼吊篮后支架增高方式不规范；
2. 部分吊篮极限挡板失效；
3. 配重块未规范设置，钢丝绳未有效穿设；
4. 吊篮作业人员未按规定使用（单人操作）。

**帝景公园世纪项目：**

施工单位；安徽朗迅建筑工程有限公司，吊篮安装维保单位：六安娇乐机械设备有限公司。

**发现问题：**

1. 吊篮维修通道使用木制爬梯，存在安全隐患；
2. 告知手续缺少监理单位印章；
3. 个别栏框连结螺栓缺少垫片；
4. 个别吊篮上缺少限载牌及操作规程；
5. 钢丝绳穿孔未按方案要求设置软保护。
6. 个别吊篮架设位置不当，存在安全风险。

**碧桂园正荣凤凰城北苑二期项目：**

施工总承包单位：江苏双楼建设集团有限公司，吊篮安装维保单位：雄宇重工集团股份有限公司。

**发现问题：**

1、48#楼吊篮开关箱漏保参数不符合规范；

1. 个别吊篮前支架连结螺栓松动；
2. 个别安全绳防护措施不到位；
3. 个别吊篮前支架安装不规范；

**起重机械抽查问题清单**

**雲著名邸项目：**

施工总承包单位：成都建工第三建筑工程有限公司，起重机械安装维保单位：六安市振博机械设备租赁有限公司。

**发现问题；**

1. 塔吊附着设置不规范，未见内支撑，安装形式与方案不一致；
2. 塔吊基础设置不规范，无检修口，接地状况不明；
3. 塔吊三级箱设置不规范，无雨档装置；

4、6#楼施工升降机无通道，三级箱设置不规范；

5、基础内堆放材料，杂物需及时清理；

6、主电缆浸泡积水中。

**凤栖今朝项目：**

施工总承包单位：安徽勇刚建筑安装工程有限责任公司，起重机械安装维保单位：六安恒基建筑设备租赁有限公司。

**发现问题；**

1. 起重臂覆盖教学楼，无防护措施；
2. 司机通道搭设不规范；
3. 5#楼三级箱设置不规范，工作平台材料、杂物需清理；
4. 主电缆设置不规范，基础螺栓松动，钢丝绳排序不齐，基础部位防护不到位。